**NAME\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER\_\_\_\_\_\_ ROW\_\_\_**

**TECH THEATRE SAFETY RULES**

1. Give 2 reasons why the tech room must be clean and tidy at all times.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Make sure work areas are\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for work to be done.
2. Always seek\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_before using an unfamiliar piece of equipment.
3. Only use tools and machines for their\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ purpose.
4. Report all \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_equipment and do not use it until it is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Do not remove, alter, or disable any\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_or \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_devices on any power tool.
6. When people are operating equipment, never \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_their attention or the staff member watching.
7. NEVER indulge in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
8. Report all: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (unsafe conditions) and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_work practices to the Technical Director.
9. You may not use a piece of equipment until you have been \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_on that piece of

equipment and you have \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_to use it.

1. ALWAYS wear \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_shoes, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ protection, and

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_clothing on the stage and shop areas.

Do not wear dangling \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_or\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ clothing when operating machinery.

Do not wear \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_or \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ when on stage or in tech areas, only

closed-toe shoes with \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_soles. Wear safety

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_when cutting or drilling materials. Do not wear

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ clothing when working. Long hair should be\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_all dangling necklaces, scarves, etc. Ear

protection may be worn at your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Make sure \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ levels are properly set on all cutting blades.
2. Never operate equipment until \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are in place and working properly.
3. Be aware of others around so that nothing is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_from the saw, which may cause injury.
4. Make sure all on and off \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are in proper working condition.
5. Keep \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ away from cutting surfaces.
6. Never adjust \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_on machinery until switch is \_\_\_\_\_\_\_ and blades have ceased to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. Use safe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_practices. Make sure you can \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lift the weight.

Get as \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_to the object as possible for picking it up. Make sure your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is secure.

Do not \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ while lifting. Lift \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ but not \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Do not

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the load. Bend at the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ not your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and keep

back \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Get someone to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you.

1. Never work \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the shop or shop areas.